Что включает в себя ремонт конструктивных элементов жилых зданий?

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий включает в себя:

текущий ремонт кровли, т.е. выборочная замена кровли, промазка мастикой гребней  кровли, выборочный ремонт стропильной системы;

герметизация межпанельных швов, согласно адресной программы;

выборочный ремонт фасада до 2-х этажей, т.е. цементирование образовавшихся трещин на  фасаде;

ремонт или частичная замена воронок и водосточных труб;

ремонт бетонной отмостки;

косметический ремонт подъездов по адресной программе планово-предупредительного   ремонта;

замена разбитого стекла в окнах подъезда;

выборочный ремонт подоконных досок в подъезде без снятия с места;

выборочный ремонт или замена оконных и дверных блоков в подъездах;

установка дверных пружин в подъездах;

установка замков на дверях чердаков и подвалов.